Kontrollplan ex tillbyggnad, komplementbyggnad, garage, uterum

|  | Kontroll | Datum | Kontroll utförd av: Namn/Funktion | Notering |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Tillsyn och kontroll** |  |  |  |
| 1.1 | Byggnadsarbetet har ej påbörjats innan startbesked föreligger (PBL 10 kap.) |  |  |  |
| 1.8 | Överensstämmelse med bygglov (beviljat bygglov) |  |  |  |
| **2.** | **Markarbeten, grundkonstruktion** |  |  |  |
| 2.3 | Isolering (BBR 9) |  |  |  |
| 2.4 | Grundkonstruktion projekterad utifrån markens egenskaper (EKS) |  |  |  |
| 2.5 | Rörgenomföringar rätt placerade  |  |  |  |
| 2.6 | Marklutning från byggnaden (BBR 6:5) |  |  |  |
| 2.7 | Dränering (BBR 6:5) |  |  |  |
| **3.** | **Stomme och klimatskärm** |  |  |  |
| 3.1 | Dimension och utförande på bärande delar och infästningar (EKS) |  |  |  |
| 3.2 | Värmeisolering (BBR 9:4) |  |  |  |
| 3.3 | Vindskydd (BBR 9:2 alt 9:3) |  |  |  |
| **7.** | **Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga** |  |  |  |
| 7.1 | Fria passagemått i dörröppningar är minst 80 cm (BBR 3:14)) |  |  |  |
| 7.2 | Tröskelnivå är högst 25 mm vid badrum, entré och uteplats (BBR 8:22/praxis) |  |  |  |
| **8.** | **Säkerhetsanordningar** |  |  |  |
| 8.1 | Barnskyddsanordningar (BBR 8:2) |  |  |  |
| 8.3 | Lågt sittande glas i glaspartier och dörrar utformade med härdat eller laminerat glas (BBR 8:35) |  |  |  |
| **9.** | **Brandsäkerhet** |  |  |  |
| 9.3 | Brandavskiljande åtgärder (BBR 5) |  |  |  |
| **12.** | **Byggavfall** |  |  |  |
| 12.1 | Byggavfall ska omhändertas enligt Avfallsförordningen 3 kap. 10-11§§ |  |  |  |

Härmed intygas att samtliga kontroller har utförts och godkänts i enlighet med kontrollplanen. Begäran om slutbesked.

Ort och datum

Byggherrens underskrift

Ort och datum

Kvalitetsansvariges underskrift och namnförtydligande